{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["IPyLF4","d3kytc","工程量清单","hqsyZz","设备参数"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"IPyLF4","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"d3kytc","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"工程量清单","index":2,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["汉口校区2号楼9楼“三网融合”建设项目工程量清单，技术规格、参数及要求"]
["注：投标文件中需注明工程建设中使用材料、设备及配件的品牌、型号、规格与详细技术参数等。"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量"]
[1,"安装OLT","安装，调测OLT。\n型号：MA5680T。\n技术参数：\n1、背板交换容量达到3.2Tbit/s。\n2、主控板的双向交换容量高达480Gbit/s。\n3、GPBD单板支持8个GPON端口，整框最多支持8K个ONT。\n4、EPBD单板支持8个EPON端口，按照1：64分光比，整框最多支持8K个ONT。\n5、EPON接入能力，可支持1.25Gbit/s上下行对称速率。支持动态带宽分配DBA（Dynamic Bandwidth Allocation）算法，支持64kbit/s控制粒度，可根据用户需求的变化动态分配ONT终端用户带宽。EPON系统采用无源光传输技术，光路分离采用P2MP（Point to Multiple Point）的方式，支持1：64的分光比。可以实现最大20km的接入能力。测距技术采用定时测距、自动测距、初始测距方式。\n6、GPON接入能力，高速率，支持下行2.488Gbit/s、上行1.244Gbit/s的传输速率。长距离，支持ONT的最大逻辑距离60km，最远和最近ONT之间的物理距离最大相差20km。高分光比，8端口GPON接入单板支持1：128分光比，从而提高容量、节约光纤资源。高密度，提供8端口或者4端口的GPON接入单板，提高了系统容量。层级化高QoS保证，H-QoS功能满足多样化商业客户的SLA要求。\n7、强大的QoS能力。支持优先级控制（基于端口、MAC地址、IP地址和TCP、UDP端口号），支持根据报文的ToS域和802.1p进行优先级映射和修改，支持DSCP差分业务。支持带宽控制（基于端口、MAC地址、IP地址和TCP、UDP端口号），控制粒度64kbit/s。支持优先级队列（Priority Queue，PQ）、加权轮询（Weighted Round Robin，WRR）或PQ+WRR三种调度模式。支持HQoS（Hierarchical Quality of Service），解决多用户的多业务带宽保证：第一级完成对用户带宽的保证，第二级完成对每个用户内部各业务的带宽保证。实现保证带宽绝对通过，突发带宽公平通过。\n8、全面的安全保障措施。系统安全保障措施，支持针对系统的DoS（Denial of Service）攻击的防御。支持MAC地址过滤功能。支持防御ICMP/IP报文攻击功能。支持源地址路由过滤功能。支持黑名单功能。用户安全保障措施，支持DHCP option82，增强DHCP的安全性。支持MAC地址与端口绑定，支持IP地址与端口绑定。支持防御MAC/IP spoofing攻击。支持ONU/ONT SN（Serial Number）/Password认证。支持三重搅动（triple churing）加密的方式。GPON下行采用针对不同用户加密广播传输的方式，支持AES（Advanced Encryption Standard）128位加密。支持GPON Type B OLT 双归属。针对双上行组网，支持Smart Link及Monitor Link。","台",1]
[2,"安装光分路器","安装，调测光分路器                                                                           型号:光分路器                                                                            技术参数:         工作波长 nm   1310-1550                                                      工作带宽   nm   +-40          插入损耗  dB   <7.7          不均匀性   dB  <1.4             最大偏振相关损耗   dB    <0.3         热稳定性    dB/C   <0.004      方向性   dB  >50       运行温度    C   -40~+85                                                                                                                                                           ","台",2]
[3,"布放皮线光缆","布放，测试皮线光缆                                                                               型号：皮线光缆                                                                                技术参数:                                                                                 光缆重量   KG/KM 抗弯曲（次）     允许拉力 N      允许压力 N/100cm       弯曲半径 mm 1-4芯                   3.0×2.0     10    100         短期60 长期30   短期500 长期100            静态60 动态30                      纤芯/模态直径 µm 9.2±0.4μm 50±2.5μm 62.5±2.5μm 包层直径 µm 125±1μm 125±1μm 125±1μm 最大衰减 dB/km 0.4dB/km@1310nm 0.3dB/km@1550nm 3.5dB/km@850nm 1.5dB/km@1300nm 3.5dB/km@850nm 1.5dB/km@1300nm 工作温度 ℃ -20℃~+70℃","百米条",7]

{"sheet":"hqsyZz","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"设备参数","index":4,"n_rows":48,"n_cols":2,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[3,0,3,1],[12,0,12,1],[17,0,17,1],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[27,0,27,1],[33,0,33,1],[37,0,37,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备参数"]
["介绍MA5680T的以下设备参数：设备尺寸、重量、运行环境和电源参数。"]
["设备尺寸"]
["表1-1 MA5680T设备尺寸"]
["型号","尺寸（宽×深×高）"]
["机柜","600mm×300mm×2200mm"]
["业务框尺寸（带挂耳）","530mm×275.8mm×447.2mm"]
["业务框尺寸（不带挂耳）","490mm×275.8mm×447.2mm"]
["业务板","22.86mm×208mm×395.4mm"]
["PRTG","25.4mm×208mm×105.1mm"]
["GICF/GICG/X1CA/X2CA","25.4mm×208mm×197.2mm"]
["设备重量"]
["表1-2 MA5680T设备重量"]
["配置","重量"]
["空机柜","75kg"]
[]
["运行环境"]
["表1-3 MA5680T环境参数"]
["环境参数","参数值"]
["工作环境温度","长期工作温度：-5℃～+45℃"]
[null,"短期工作温度：-25℃～+55℃"]
["工作环境湿度","长期工作湿度：5%RH～95%RH"]
[null,"短期工作湿度：10%RH～100%RH"]
["气压环境","70kPa～106kPa"]
["海拔高度","4000m以内"]
[]
["电源参数"]
["表1-4 MA5680T机柜电源参数"]
["参数","指标"]
["供电方式","直流供电"]
["工作电压范围","-38.4V～-57.6V"]
[]
["功耗"]
["表1-5 MA5680T机柜功耗"]
["参数","指标"]
["单框满配置最大功耗","1425W"]
["整机最大功耗","2850W"]
["表1-6 MA5680T单板功耗"]
["单板名称","最大功耗（单位：W）"]
["SCUL",42]
["EPBA",33]
["OPFA",31]
["ETHA",27]
["PRTG",0.2]
["GICG",9]
["GICF",5]
["X1CA",11]
["X2CA",21]