{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["物流仓储配送实训室库房建设项目工程量清单，技术规格、参数及要求"]
["注：投标文件中需注明工程建设中使用材料、设备及配件的品牌、型号、规格与详细技术参数等。"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","备注"]
[1,"电缆","ZRYJV22   0.6/1  3*240+1*120","米",130]
[2,"电缆","ZRYJV22   0.6/1  3*70+1*35","米",150]
[3,"开关柜","GGD","面",1,"低压系列"]
[4,"电缆铺设人工","人工放电缆线","米",280]
[5,"余土弃运10公里",null,"M3",30]
[6,"路面开挖及绿化开挖和回填","挖机破碎路面及人工挖沟槽","M3",120]
[7,"原水泥盖板拆除及更换","预制盖板  1000x500","块",60]
[8,"拆卸铝扣及恢复","铝扣顶穿电缆","M2",30]
[9,"32位空开箱","500乘600","台",1]
[10,"PVCDN75管","保护电缆用","米",260]