{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":37,"n_cols":5,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[19,0,19,4],[28,0,28,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["计算机学院创新工作室建设项目工程量清单，技术规格、参数及要求"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量"]
[1,"室内墙面乳胶漆","室内环保乳胶漆","平米",77.4]
[2,"地面复合地板","E0级环保高强度复合地板","平米",38.2]
[3,"钢制防盗门","规格0.8mm厚*1.2mm厚","平米",2.15]
[4,"彩铝单玻璃","彩铝1.2mm厚，白玻5mm厚","平米",4.5]
[5,"遮阳窗帘","铝合金制圆塔头","平米",6]
[6,"吊顶铝扣","600*600*0.8厚铝扣板","平米",38.2]
[7,"三管格栅灯","600*600三管格栅灯","套",4]
[8,"地插2个、五孔插座3个","国标","个","5（三面墙2+2+1）"]
[9,"10位空开箱一个（强电）、弱电箱一个","国标","个","各一个，进线系统与网络中心联系"]
[10,"2.5平方单芯护套线","国标","米",100]
[11,"4平方单芯护套线","国标","米",80]
[12,"网线插座5个","国标","个","5(两面墙3+2）"]
[13,"空调空开","国标","个",1]
[14,"窗边墙储物柜书架（含小五金）","现场制作内外免漆板","平米",10.5]
[15,"进门墙文件柜（含小五金）","现场制作内外免漆板","平米",9.2]
[16,"加气砼砌块堵窗台及粉刷","600*300*250加气砼","平米","5（2米*1米*0.25米）"]
["商学院物流管理专业技能大师工作室建设项目工程量清单，技术规格、参数及要求"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量"]
[1,"格栅吊顶","轻钢龙骨，微孔吸音型铝合金扣板","m2",38]
[2,"荧光灯","格栅灯600*600亚光3*20W","套",3]
[3,"空调","2匹挂机","台",1]
[4,"竹、木（复合）地板","E0级环保高强度复合地板","m2",38]
[5,"木质踢脚线","实木踢脚线","m",26.02]
[6,"窗帘轨","铝合金制圆塔头","m",4.3]
[7,"窗帘","铝合金制圆塔头","m2",12.04]
["商学院会计专业技能大师工作室建设项目工程量清单，技术规格、参数及要求"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量"]
[1,"格栅吊顶","轻钢龙骨，微孔吸音型铝合金扣板","m2",33.59]
[2,"荧光灯","格栅灯600*600亚光3*20W","套",3]
[3,"空调","2匹挂机","台",1]
[4,"竹、木（复合）地板","E0级环保高强度复合地板","m2",33.59]
[5,"木质踢脚线","实木踢脚线","m",24.04]
[6,"窗帘轨","铝合金制圆塔头","m",4.3]
[7,"窗帘","100%涤纶，65%左右自然半遮光","m2",12.04]