{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["武汉软件职业技术学院综合楼外墙钢管防腐处理项目                     清单，技术规格、参数及要求"]
["注：投标文件中需注明货物的品牌、型号、规格与详细技术参数等。","",null,"",""]
["一、做法"]
["1、外立钢管按重度除锈考虑，刷防锈漆两遍，醇酸磁漆两遍\n2、按25米内双排架手架考虑\n3、油漆品牌：一线品牌"]
["二、分项清单"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量"]
[1,"金属面油漆","1、实训楼及行政大楼外墙装饰钢构及钢构刷油漆\r\n2、轻度锈蚀部位可采用手工除锈，重度锈蚀部位采用机械除锈，油性腻子填补，打磨平整；除锈等级不低于St2。并按照《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-1988规定执行，底漆为环氧富锌漆一遍，中间漆为醇酸磁漆1遍，面漆为醇酸磁漆两遍","㎡",2396.24]
[2,"脚手架","自行考虑；决算不再调整；包括钢结构所有搭设及拆除用的脚手架；对学生保护用通道脚手架及地面保护","项",1]
["","","","",""]