{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,2],[3,3,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,7],[3,8,5,9],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[10,8,10,9],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[11,8,11,9],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[12,8,12,9],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[13,8,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["校园道路站卧石维修项目清单","","","","","","","","",""]
["注：投标文件中需注明工程建设中使用材料、设备及配件的品牌、型号、规格与详细技术参数等。"]
["序号","项目编码","","项目名称","","项目特征描述","计量单位","","工程量",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","原有站石调整","","","","","",""]
[1,"041001005001","","拆除原有站石","","1.材质:混凝土","m","",2800,""]
[2,"040204004001","","站石安砌","","1.材料品种、规格:原有站石调整\r\n2.基础、垫层：材料品种、厚度:商品混凝土 C15","m","",2800,""]
["","","","更换站石","","","","","",""]
[3,"041001005002","","拆除原站有石","","1.材质:混凝土\r\n2.清理外运:运距自行考虑","m","",1500,""]
[4,"040204004002","","站石安砌","","1.材料品种、规格:花岗石100×20×12cm\r\n2.基础、垫层：材料品种、厚度:商品混凝土 C15","m","",1500,""]
["","","","现浇卧石","","","","","",""]
[5,"040204005001","","现浇卧石","","1.尺寸: 宽350mm厚100mm\r\n2.混凝土强度等级:商品混凝土 C20","m","",8571.4,""]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}