{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[26,3,26,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["图书信息楼部分卫生间维修工程清单"]
[]
["投标文件中需注明所使用的产品的品牌、规格及型号。"]
["序号","项目名称","特征描述","计量单位","工程量"]
[1,"条形铝扣板拆除及更换","600×600轻钢龙骨铝扣板吊顶","㎡",240]
[2,"格栅灯","600×600格栅灯","套",25]
[3,"防水卷材","防水卷材","㎡",240]
[4,"防滑地砖","300×300防滑地砖","㎡",200]
[5,"拆除原地砖及渣土转运下楼","四层","㎡",240]
[6,"大便器拆除及更换","大便器拆除及更换","个",40]
[7,"小便器、大便器延时阀拆除及更换","延时阀拆除及更换","套",70]
[8,"隔挡板拆除及更换","隔挡板拆除及更换","档",50]
[9,"脸盆给水软管","脸盆给水软管安装","根",20]
[null,"脸盆给水龙头","脸盆给水龙头安装","套",20]
[null,"下水软管","下水软管安装","根",20]
[null,"三角阀","三角阀安装","个",20]
[10,"水泥砂浆找平层","水泥砂浆找平层","㎡",240]
[11,"水泥砂浆结面保护层","水泥砂浆结面保护层","㎡",240]
[12,"拆除墙面砖及恢复","拆除墙面砖及恢复","㎡",105]
[13,"不锈钢地漏","不锈钢地漏安装","个",24]
[14,"拆除砖砌蹲台","拆除砖砌蹲台","m³",20]
[15,"砖砌蹲台","砖砌蹲台","㎡",120]
[16,"蹲台回填土","蹲台回填土","m³",20]
[17,"人工搬运材料上楼","四层"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}