{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["武昌校区教学楼维修及室外零星工程工作量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"武昌校区教学楼维修及室外零星工程工作量清单","index":0,"n_rows":59,"n_cols":10,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,6],[1,7,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[10,8,10,9],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[11,8,11,9],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[12,8,12,9],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[13,8,13,9],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[14,8,14,9],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[15,8,15,9],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[16,8,16,9],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[19,8,19,9],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[20,8,20,9],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[21,8,21,9],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[22,8,22,9],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[23,8,23,9],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[24,8,24,9],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[26,8,26,9],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[28,8,28,9],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[30,8,30,9],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[31,8,31,9],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[32,8,32,9],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[33,8,33,9],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[34,8,34,9],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[35,8,35,9],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[36,8,36,9],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[37,8,37,9],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[38,8,38,9],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[39,8,39,9],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[40,8,40,9],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,6,41,7],[41,8,41,9],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,6,42,7],[42,8,42,9],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,6,43,7],[43,8,43,9],[44,0,45,0],[44,1,45,2],[44,3,45,4],[44,6,44,7],[44,8,44,9],[45,6,45,7],[45,8,45,9],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,6,46,7],[46,8,46,9],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,6,47,7],[47,8,47,9],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,6,48,7],[48,8,48,9],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,6,49,7],[49,8,49,9],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,6,50,7],[50,8,50,9],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,6,51,7],[51,8,51,9],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,6,52,7],[52,8,52,9],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,6,53,7],[53,8,53,9],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,6,54,7],[54,8,54,9],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,6,55,7],[55,8,55,9],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,6,56,7],[56,8,56,9],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,6,57,7],[57,8,57,9],[58,0,58,1],[58,2,58,3],[58,4,58,6],[58,7,58,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注：请在投标文件中注明所使用材料的品牌、规格及型号"]
["工程名称：教学楼维修改造及室外零星项目","","","","","","",null,"",""]
["序号","项目编码","","项目名称","","项目特征描述","计量单位","","工程量",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","",""]
["","","","室外零星维修","","","","","",""]
[1,"010401012001","","花坛零星砖砌修补","","","m3","",5.2,""]
[2,"010401014001","","砖地沟、明沟","","","m","",41,""]
[3,"010507002001","","室外地坪维修 厚150mm","","1.原破损地坪拆除\r\n2.建筑垃圾场内、外运输,运距自行考虑\r\n3.地坪厚度:150mm\r\n4.混凝土强度等级:C20","m2","",476,""]
[4,"010512008001","","室外地沟盖板更换","","1.混凝土强度等级:C20","m3","",8.4,""]
["","","","教学楼改造维修工程","","","","","",""]
[5,"020901005001","","博风板饰油漆","","1.油漆品种、刷漆遍数:调和漆一遍、磁漆两遍","m","",70,""]
[6,"010702005001","","封檐板、博风板","","1.构件规格尺寸:封檐板、博风板 高200mm","m","",70,""]
[7,"010802004001","","防盗门","","1.门框或扇外围尺寸:900*2700\r\n2.门框、扇材质:风格同外墙","m2","",38.88,""]
[8,"010807001001","","塑钢窗","","1.框、扇材质:塑钢\r\n2.玻璃品种、厚度:普通玻璃","m2","",45.36,""]
[9,"010807005001","","不锈钢防盗窗","","","m2","",128.52,""]
[10,"010901001001","","红瓦屋面检修翻盖","","1.瓦品种、规格:红平瓦","m2","",432,""]
[11,"010902001001","","屋面自粘聚合物改性沥青 防水卷材","","1.卷材品种、规格、厚度:自粘聚合物改性沥青防水卷材、厚度3mm","m2","",132.24,""]
[12,"011101001001","","屋面水泥砂浆找平","","1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3","m2","",132.24,""]
[13,"011302001001","","铝合金龙骨600*600硅钙板吊顶","","1.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 不上人型  600*600\r\n2.面层材料品种、规格:硅钙板600*600*1mm\r\n3.压条材料种类、规格:铝合金专用角线","m2","",502.23,""]
[14,"011406001001","","抹灰面油漆","","1.腻子种类:成品腻子粉\r\n2.刮腻子遍数:三遍\r\n3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、两遍\r\n4.部位:内墙墙面","m2","",818.66,""]
[15,"011407001001","","仿俄罗斯外墙漆","","1.刮腻子遍数:三遍\r\n2.油漆品种、刷漆遍数:仿俄罗斯外墙漆\r\n3.部位:外墙墙面","m2","",595.3,""]
[16,"030404034001","","照明开关","","1.名称:开关\r\n2.规格:组合 双联\r\n3.安装方式:暗配","个","",24,""]
[17,"030411001001","","配管","","1.材质:PVC\r\n2.规格:20\r\n3.配置形式:吊顶内配","m","",371.04,""]
[18,"030411002001","","线槽","","1.材质:塑料线槽\r\n2.规格:50mm","m","",48,""]
[19,"030411004001","","配线","","1.配线形式:管内\r\n2.规格:铜芯BV-2.5","m","",508.25,""]
[20,"030411006001","","接线盒","","1.规格:组合型\r\n2.安装形式:暗配","个","",24,""]
[21,"030412005001","","荧光灯600*600","","1.型号:3*20W\r\n2.规格:600*600\r\n3.安装形式:嵌入吊顶","套","",48,""]
["","","","拆除工程","","","","","",""]
[22,"011602001001","","沟盖板拆除","","1.构件名称:管沟盖板\r\n2.建筑垃圾场内、外运输,运距自行考虑","m3","",8.4,""]
[23,"011604001001","","屋面面抹灰找平层拆除","","1.拆除部位:屋面面抹灰找平层拆除\r\n2.建筑垃圾场内、外运输,运距自行考虑","m2","",132.24,""]
[24,"011604001002","","室外塑胶地面拆除","","1.拆除部位:塑胶地面拆除\r\n2.建筑垃圾场内、外运输,运距自行考虑","m2","",576,""]
[25,"011606003001","","天棚面龙骨及饰面拆除","","1.龙骨及饰面种类:铝合金龙骨、硅钙板饰面\r\n2.建筑垃圾场内、外运输,运距自行考虑","m2","",502.23,""]
[26,"011607002001","","屋面防水层拆除","","1.防水层种类:自粘聚合物改性沥青防水\r\n2.建筑垃圾场内、外运输,运距自行考虑","m2","",132.24,""]
[27,"011608001001","","墙面乳胶漆铲除","","1.铲除部位名称:平房内墙面及外墙面乳胶漆\r\n2.建筑垃圾场内、外运输,运距自行考虑","m2","",1225.41,""]
[28,"011610001001","","教学楼原木门拆除","","1.门窗:原木窗\r\n2.建筑垃圾场内、外运输,运距自行考虑","m2","",38.88,""]
[29,"011610001002","","教学楼原木窗拆除","","1.门窗:原木窗\r\n2.建筑垃圾场内、外运输,运距自行考虑","m2","",45.36,""]
["","","","校园内绿化","","","","","",""]
[30,"050101001001","","砍伐乔木","","1.树干胸径:13~20cm\r\n2.废弃物运输:运距自行考虑","株","",8,""]
[31,"050101002001","","挖树根（蔸）","","1.地径:13~20cm\r\n2.废弃物运输:运距自行考虑","株","",8,""]
[32,"050101007001","","清除地被植物","","1.植物种类:砍挖灌木及割挖草皮\r\n2.废弃物运输:运距自行考虑","m2","",152,""]
[33,"050101009001","","种植土回（换）填","","1.回填土质要求:种植土\r\n2.取土运距:运距自行考虑","m3","",78,""]
[34,"050102001001","","栽植乔木","","1.种类:桂花\r\n2.胸径或干径:12cm\r\n3.株高:3.5~4m\r\n4.起挖方式:带土球\r\n5.养护期:1年","株","",10,""]
[35,"050102002001","","栽植灌木","","1.种类:独干石楠\r\n2.地径:8cnm\r\n3.蓬径:251~280cm\r\n4.起挖方式:带土球\r\n5.养护期:1年","株","",7,""]
[36,"050102007001",null,"栽植色带",null,"1.苗木、花卉种类:红继木 小叶栀子花\r\n2.株高或蓬径:H25~30cm  ","m2","",152,""]
[{"$nulls":5},"P20~25cm\r\n3.单位面积株数:49株/m2\r\n4.养护期:1年","","","",""]
["","","","校区内监控系统","","","","","",""]
[37,"030507008001","","监控摄像设备","","1.名称:枪型摄像机\r\n2.类别:摄像机支架制安\r\n3.安装方式:悬挂式","台","",6,""]
[38,"030411001002","","配管","","1.名称:电气配管\r\n2.材质:焊接钢管\r\n3.规格:SC20\r\n4.配置形式:架空明配","m","",682,""]
[39,"030411004002","","配线","","1.名称:绝缘导线\r\n2.配线形式:管内穿线\r\n3.规格:BV-1*2.5\r\n4.配线部位:管内暗配","m","",682,""]
[40,"030502005001","","双绞线缆","","1.名称:视频线 SWYV-75-5\r\n2.敷设方式:管内暗配","m","",682,""]
["","","","措施项目","","","","","",""]
[41,"031301017001","","脚手架搭拆","","","项","",1,""]
[42,"011701002001","","外脚手架","","依据施工组织设计投标人自行报价","m2","",311.68,""]
[43,"011701003001","","装修脚手架","","依据施工组织设计投标人自行报价","m2","",1320.89,""]
[44,"011703001001","","垂直运输","","","项","",1,""]
[45,"","","暂列金","","地面沟盖等","","","30000元",""]
["","","","","","","","","",""]
[null,"","","","","","","","",""]